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Европейски структурни и инвестиционни фондове

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изграждане на преместваем обект: "Дом на виното", находящ се в УПИ V-86,87 "за музей и парк", кв. 5а по ПУП-ПР на кв. "Река Девня", гр. Девня, одобрен със Заповед №1002-99/24.02.2021г. на Кмета на Община Девня, идентичен на проектен ПИ 20482.304.491 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК
При извършване на строително-монтажните работи за изграждането на преместваемия обект следва да се спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасна, здравословна и качествена работна среда.
При извършване на СМР се съставят и подписват всички необходими документи, съгласно наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Приемането и въвеждането в експлоатация на обекта става съгласно чл. 177, ал.3 от ЗУТ ( за 5-та категория строеж)  или   строежите по чл.54, ал.1 и ал.4 и чл.147 от ЗУТ ( 6- та категория строеж) и Наредба 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
1. Целта при изпълнение на инвестиционното намерение е да бъде изграден и поставен преместваем обект, чрез полагане на външни ограждащи стени от гипсокартон с конструкция от алуминиеви профили и минерална вата. Външната част на обекта ще бъде с облицовка от еталбонд с конструкция, дебелина 22 см, отговарящо на нормативните изисквания за нормалното функциониране на преместваем обект: "Дом на виното", находящ се в УПИ V-86,87 "за музей и парк", кв. 5а по ПУП-ПР на кв. "Река Девня", гр. Девня, одобрен със Заповед №1002-99/24.02.2021 г. на Кмета на Община Девня, идентичен на проектен ПИ 20482.304.491 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК.
Основните дейности, които ще бъдат извършени за изграждане на преместваемият обект са:

	№
	СМР
	мярка
	Прогнозно количество

	ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

	ДОГРАМА

	1
	Доставка и монтаж на дограма; алуминиев профил с прекъснат термомост, цвят сив, с двоен стъклопакет ; 
	кв.м.
	15,87

	2
	Доставка и монтаж на интериорни врати, вкл. каси,
	кв.м.
	4,90

	3
	Доставка и монтаж на AL - плътна врата с прекъснат термомост, вкл. каси,
	кв.м.
	1,89

	4
	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата
	бр.
	1,00

	ПОДОВЕ / НАСТИЛКИ

	5
	Доставка и изпълнение на хидроизолация - еластична, двукомпонентна мазана - 2 пласта - към външна площадка, включително обръщане към стени 15 см
	кв.м.
	9,23

	6
	Доставка и изпълнение на настилка подходяща за външна употреба и за осигуряване на нехлъзгава основа - мозаечни/гранитогресни плочи - към входна площадка 
	кв.м.
	3,53

	7
	Доставка и полагане на армирана  циментова замазка
	кв.м.
	70,65

	8
	Доставка и изпълнение на настилка от гранитогресни плочи, фугирани с еластична и хидрофобна фугираща смес (вкл. лепило)   
	кв.м.
	59,71

	9
	Доставка и изпълняване на перваз от гранитогрес с височина 10см, към ъгъл "стена-под" при настилка от гранитогрес, вкл. лепило и хидрофобна фугираща смес 
	м.
	22,58

	10
	Доставка и полагане на битумен грунд по подове на санитарни помещения
	кв.м.
	10,78

	11
	Доставка и полагане на преходна алуминиева лайсна
	м.
	1,90

	СТЕНИ

	12
	Доставка и полагане на външни ограждащи стени от гипсокартон с конструкция, минерална вата, външна част -облицовка от еталбонд с конструкция, дебелина 22 см 
	кв.м.
	102,67

	13
	Доставка и полагане на ламаринена обшивка в зоната на цокъла
	м.
	35,00

	14
	Доставка и полагане на гипсокартон, вкл. конструкция от алуминиеви профили  с минерална вата за изграждане на вътрешни стени
	кв.м.
	65,97

	15
	Доставка и полагане на гипсокартон 12mm. 
	кв.м.
	3,88

	16
	Доставка и полагане на влагоустойчив гипсокартон, вкл. конструкция от алуминиеви профили  с минерална вата за изграждане на вътрешни стени
	кв.м.
	44,80

	17
	Доставка и полагане на минерална вата за вътрешни стени
	кв.м.
	55,39

	 
	Доставка и изпълнение на вароциментова мазилка
	кв.м.
	235,84

	18
	Доставка и изпълнение на гипсова шпакловка
	кв.м.
	213,44

	19
	Доставка и полагане на алуминиеви ръбохранители
	м.
	80,00

	 
	Доставка и полагане на грунд преди полагане на латекс (по всички стени)
	кв.м.
	191,04

	20
	Доставка и полагане на латексово покритие - 2 ръце
	кв.м.
	168,64

	 
	Доставка и полагане на битумен грунд по стени на санитарни помещения (под покритие от фаянсови плочки)
	кв.м.
	22,40

	21
	Доставка и полагане на латексово покритие за влажни помещения - 2 ръце 
	кв.м.
	22,40

	21
	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стени до h=1,40
	кв.м.
	22,40

	22
	Доставка и полагане на антикорозионно покритие и пожароустойчива боя 
	кв.м.
	5,38

	 
	Доставка и полагане на пожароустойчива боя (....ч.)
	кв.м.
	5,38

	ТАВАНИ

	23
	Доставка и монтаж на окачен таван - растерен, пана с размер 60х60см, вкл. конструкция за закрепване
	кв.м.
	48,93

	24
	Доставка и монтаж на окачен таван - растерен при мокри помещения, пана с размер 60х60см, вкл. конструкция за закрепване
	кв.м.
	10,78

	ПОКРИВ

	25
	Доставка и полагане на покривни термопанели, дебелина 12 см (вкл. окомплектовка)
	кв.м.
	58,12

	26
	Доставка и изпълняване на ламаринена обшивка към покривен борд
	кв.м.
	14,10

	27
	Доставка и монтаж на шапка към борд - алуминиева ламарина
	м.
	35,26

	28
	Доставка и изпълняване на хидроизолация по борд
	кв.м.
	18,05

	29
	Доставка и изпълняване на OSB плоскости 2 см
	кв.м.
	27,89

	30
	Доставка и монтаж на холкер - 7/7 см
	м.
	43,36

	31
	Доставка и полагане  на пароизолационна мембрана
	кв.м.
	3,16

	32
	Доставка и полагане  на минерална вата 5 см 
	кв.м.
	37,14

	33
	Доставка и полагане  на топлоизолационен панел 5 см 
	кв.м.
	16,47

	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

	ЗЕМНИ РАБОТИ

	37
	Изкоп за фундаментна плоча
	м3
	15

	38
	Изкоп основи ръчно
	м3
	3

	39
	Извозване земни маси
	м3
	18

	КОФРАЖНИ РАБОТИ

	40
	Кофраж фундаментна плоча
	м2
	8

	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

	41
	Армировка фундаментна плоча - AIII
	кг
	2780

	БЕТОНОВИ РАБОТИ

	42
	Подложен бетон В10
	м3
	7,00

	43
	Бетон фундаментна плоча - В25
	м3
	15,00

	 МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

	44
	Метална конструкция сграда
	кг
	5110,00

	В ТОВА ЧИСЛО:

	45
	 HOP [] 200x120x6.3
	кг
	1622,00

	46
	 HOP [] 120x120x6.3
	кг
	1553,00

	47
	HOP [] 50x50x4
	кг
	336,00

	48
	 [ 140
	кг
	507,00

	49
	Спомагателни профили
	кг
	440,00

	50
	Електоди Е42
	кг
	25,00

	ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

	51
	Доставка и монтаж РТкф- по схема
	бр.
	1

	52
	Доставка и монтаж РТкф- по схема
	м
	90

	53
	Направа на изкоп 0,3/0,7 със зариване и трамбоване 
	м
	90

	54
	Доставка  и изтегляне СВТ 5х4мм2
	м
	90

	55
	Доставка  и полагане HDPE тръба ф40 
	м
	90

	56
	Направа на пясъчна подложка от 10см пясък
	м
	90

	57
	Доставка и полагане сигнална лента
	м
	90

	58
	Доставка и полагане СВТ 3х4мм2
	м
	100

	59
	Доставка и полагане СВТ 3х2,5мм2
	м
	210

	60
	Доставка и полагане СВТ 3х1,5мм2
	м
	160

	61
	Доставка и монтаж на сива, неразпространяваща горенето, гофрирана тръба Ф16 mm
	м
	150

	62
	Доставка и монтаж на сива неразпространяваща горенето гофрирана тръба Ф25 mm
	м
	200

	63
	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 
	м
	4

	64
	Доставка и монтаж контакт единичен за монтаж в кабелен канал 
	бр.
	2

	65
	Доставка и монтаж стенна кабелна кутия съдържаща: 2 бр. контакти тип "Шуко", с предпазен щифт-червени; 1 бр. контакти тип "Шуко"- бели; 2бр. розетки RJ45
	бр.
	1

	66
	Доставка и монтаж комплект за монтаж в кабелен канал –съдържаща: 2 бр. контакти тип "Шуко" с предпазен щифт-червени; 1 бр. контакти тип "Шуко"- бели; 2 бр. розетки RJ46
	бр.
	1

	67
	Доставка и монтаж на единичен контакт тип "Шуко" 16А за скрит монтаж с конзола
	бр.
	14

	68
	Направа на твърда връзка към уред или съоръжение 
	бр.
	2

	69
	Доставка и монтаж бойлерно табло
	бр.
	1

	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

	70
	Доставка и монтаж светодиоден осветителен панел 36W за монтаж в окачен таван
	бр.
	11

	71
	Доставка и монтаж авариен блок
	бр.
	2

	72
	Доставка и монтаж светодиоден осветител "луна" 22W за монтаж в окачен таван, IP44
	бр.
	3

	73
	Доставка и монтаж датчик за присъствие 360', с регулируеми време за светене и праг на включване
	бр.
	2

	74
	Доставка и монтаж светодиоден фасаден осветител "аплик" 22W, IP44
	бр.
	1

	75
	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло Led3W , автономно светене 1 час ; комплект с пиктограма за монтаж в окачен таван
	бр.
	2

	76
	Доставка и монтаж ключ единичен IP21
	бр.
	3

	77
	Доставка и монтаж ключ единичен IP44
	бр.
	1

	78
	Доставка и монтаж ключ сериен IP21
	бр.
	1

	79
	Доставка и монтаж ключ девиаторен  IP22
	бр.
	2

	80
	Всички необходими ел. измервания за обекта (светлотехнически; изолация на захранващи кабели; задействане на дефектно-токови защити; импеданс Z s "фаза-защитен проводник"; преходно съпротивление ).
	компл.
	1

	81
	Доставка и монтаж на всички необходими спомагателни материали, крепежи и консумативи за изграждане на системата - по преценка на изпълнителя.
	компл.
	1

	СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ

	81
	Доставка и полагане FTPcat6
	м
	52

	82
	Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба ф23
	м
	2

	83
	Доставка и монтаж информационен конектор
	бр.
	5

	МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

	84
	Доставка и монтаж на AL-алуминиев проводник AlMgSi 0,5  Ф 8 mm, екструдиран, полутвърд, изолиран със специална негорима изолация 1,5 mm.
	м
	40

	85
	Доставка и монтаж на свободно стоящи бетонови носачи (блокчета) с клипс
	бр.
	40

	86
	Доставка и монтаж на прав съединител (клема Ф / шина) за контролно измерване на преходното съпротивление.
	бр.
	4

	87
	Доставка и монтаж на поцинкована стоманена шина 40/4 мм.
	м
	60

	88
	Направа на стандартен заземител комплект  Rпр<10ома
	компл.
	4

	89
	Доставка и монтаж на всички необходими спомагателни материали , крепежи и консумативи за изграждане на системата - по преценка на изпълнителя.
	компл.
	1

	ЧАСТ ВиК

	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

	90
	Доставка и монтаж на  PPR тръби и фасонни части Ø20 (с.в.)
	m
	8,00

	91
	Доставка и монтаж на  PPR тръби и фасонни части Ø25 (с.в.)
	m
	12,00

	92
	Доставка и монтаж на тръби и фасонни части Ø20 PPR с AL вл. (т.в.)
	m
	12,00

	93
	Дезинфекция на водопроводната инсталация
	m
	32,00

	94
	Хидравлична проба на водопроводната инсталация
	m
	32,00

	95
	Топлоизолация от микропореста гума за студена вода
	m
	20,00

	96
	Топлоизолация от микропореста гума за гореща вода
	m
	12,00

	97
	Доставка и монтаж на СК Ф3/4''
	бр.
	6,00

	98
	Доставка и монтаж на филтър пред водомера Ф3/4''
	бр.
	1,00

	99
	Доставка и монтаж на водомер Ф3/4'' с импулси за дистанционно отчитане
	бр.
	1,00

	100
	Възвратна клапа Ф3/4''
	бр.
	3,00

	101
	Спирателен кран с изпразнител Ф3/4''
	бр.
	1,00

	102
	Спирателен кран с изпразнител (СКИ) Ø3/4''
	бр.
	1,00

	103
	Възвратна клапа  Ø3/4''
	бр.
	2,00

	104
	Конзоли за укрепване на вертикални клонове
	бр.
	5,00

	105
	Хоризонтален ел. бойлер V=80l
	бр.
	1,00

	ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

	106
	Доставка и монтаж на тръби и фасонни части - PVC SN4 Ø50
	m
	28,00

	107
	Доставка и монтаж на тръби и фасонни части - PVC SN4 Ø110
	m
	4,00

	108
	Хидравлична проба на канализационната инсталация
	m
	32,00

	109
	Подов сифон Ø50 със странично оттичане
	бр.
	1,00

	110
	Ревизионен отвор PVC Ø110
	бр.
	2,00

	111
	Водосточни тръби PVC Ø100 с UV защита
	m
	10,00

	112
	Ревизионни отвори PVC Ø100 с UV защита
	бр.
	2,00

	113
	Водосборни казанчета
	бр.
	2,00

	114
	Улук 6''
	m
	1,00

	115
	Вентилационна шапка за отдушник на канализацията Ø110
	m
	1,00

	САНИТАРНО  ОБОРУДВАНЕ

	116
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетен умивалник
	бр.
	2,00

	117
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненски умивалник
	бр.
	1,00

	118
	Доставка на кухненски мивки, алпака
	бр
	1,00

	119
	Доставка и монтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник, вкл. сифон
	бр.
	2,00

	120
	Доставка и монтаж на мивка тип аусгус
	бр.
	1,00

	121
	Доставка на тоалетни седала със задно оттичане, комплект с нискоразположено промивно казанче, тоалетна дъска, гъвкава връзка, 1 бр. кранче тип ВКР 1/2'-3/8" и декоративна розетка хромникел - обществени W 7045
	бр
	2,00

	ВЕНТИЛАЦИЯ

	122
	Противовлажен битов вентилатор комплект с автоматични жалузи с параметри V=100 m3/h; H=35Pa; комплект с управление "ON/OFF"
	бр.
	2,00

	123
	Кръгли спирално навити въздуховоди ф125
	м.л.
	3,00

	124
	Щуц седло за кръгъл спирално навит въздуховод ф110 към ф125
	бр.
	2,00

	125
	Укрепване на въздуховоди
	кг
	1,00

	ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, 72Ч.ПРОБА НА ИНСТАЛАЦИЯ

	126
	Единични изпитания на съоръжения
	бр.
	1

	127
	72 часова проба на инсталация
	бр.
	1


2. Съответствие със стандарти и норми
Извършената работа и изпитванията трябва да отговарят на изискванията на определените стандарти за конкретния обект, както и да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай, че няма друго специално указание.

3. Поддържане на обекта до окончателното приемане от възложителя.
През периода на извършване на строителството до окончателното приемане на обекта, изпълнителят е гарант за своята работа и е длъжен да доставя и подменя материалите, които не отговарят на изискванията на тази Техническа спецификация, да ремонтира появилите се повреди, включително и тези от износване. Всички работи през този период трябва да се извършат своевременно и са изцяло за сметка на изпълнителя. Когато Изпълнителят не спазва това изискване, тези дейности могат да се възложат служебно на друга фирма, за негова сметка.
4. Материали

Изпълнителят е длъжен за установи системен контрол и да докаже, че е използвал само материал, който удовлетворява техническите изисквания.
Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Изпълнителят ще поеме изпълнението на всички мерки за защита на материалите от замърсяване по време на съхранение и транспортиране. Всички материали трябва да отговарят на българските стандарти или хармонизирани такъв с европейските стандарти, да са придружени със сертификат за качество, декларация за съответствие и указания за прилагане.

5. Проверка и измерване на работите

Възложителят може във всеки момент да измери количеството на изпълнените работи. Когато това не може да стане с помощта на изпълнителя се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай разходите за изцяло за сметка на Изпълнителя.

6. Отстраняване на препятствия
По нареждане на Възложителя, Изпълнителя трябва да отстрани всички препятствия или да извади  и премести всички прегради и други предмети, намиращи се на мястото на строителната площадка, ако се окаже, че това е необходимо във връзка с изпълнението на работата.
Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се налага) става след разрешение издадено от Общината по реда на определен от действащата Наредба на Общинския съвет – Девня.
7. Безопасност на труда при изпълнение на работите
Потенциалния изпълнител следва да предприеме необходимите мерки, във връзка с охраната и осигуряването на безопасността на труда изпълнение на задълженията си по закона   за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба №2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн. ДВ, бр.37 от 04.05.2004г./

Потенциалния изпълнител е длъжен да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. За осигуряване на необходимата безопасност на труда по време на изграждане на обекта, всички работници е необходимо да бъдат запознати  със специфичността на работите, които имат да извършат. Задължително е извършване на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло.
Разходите свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на изпълнителя.

8. Изисквания към околната среда
Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяване. Той следва да приложи ефективен контрол върху складирането на материали, отпадъци и други около и на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички отпадъци и ще почисти всички терени, замърсени с отпадъци по негова вина.

По време на изпълнение на обекта, изпълнителя следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазване на околната среда и произтичащите от тях задължения  за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него.

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.
Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр.86/30.09.2003г./  предаването и приемането на строителни отпадъци се извършва само въз основа  на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности.

МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев” 58б, тел. 052/762040; факс 052/763293 
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg; 
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